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Техно Юнион+. Производство и поставка спецтехники
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          ООО «Техно Юнион+»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРИЦЕП СПЕЦИАЛЬНЫЙ TH-P30 (89MT30)
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Примечание: на схеме и фото показан прицеп на шинах размерности 235/75 R17,5
Предлагаемая модификация на шинах размерности 275/70 R22,5. Погрузочная высота 1250 мм

	Допустимая полная масса, кг
	30 000

	Собственная масса, кг
	5 250

	Нагрузка на ось, кг
	10 000 

	Погрузочная / транспортная высота, мм
	1 000



Конструкция шасси
· Шасси из двух продольных лонжеронов двутаврового сечения (несущие полосы выполнены из высокоуглеродистой низколегированной стали) соединенных поперечными балками 
· Карман под фаркоп в задней части
· Усиленный поворотный круг с двойным уплотнением. Допустимая нагрузка 20 000 кг
· Опирание контейнера в транспортном положении выполняется на лонжероны рамы по всей длине
· Скошенные центральные направляющие для удобства погрузки и выравнивания бункера
· Диаметр отверстия дышла 50 мм
· Усиленный стопор поворотного круга
Осевой агрегат
· З оси ALION / WKK / GRONAX в усиленном исполнении. Круглая осевая балка. Допустимая нагрузка на каждую ось 11 500 кг
· Пневматическая подвеска
Шины и диски
· Ошиновка двускатная, размерность 275/70 R22,5. Количество колес 12+1 запасное 
· Шины и стальные диски на выбор завода изготовителя
Тормозная система
· Тормозные механизмы барабанного типа
· Система ABS или EBS
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          ООО «Техно Юнион+»
Электрооборудование
· Оптика Атланта или БЛИК
· Гидроизолированная проводка
· Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V
· Универсальный перекидной кабель 2х7 pin / 1x15 pin
Лакокрасочное покрытие
· Грунт + финишное полиуретановое покрытие 
Прочее оборудование
· 2 пары фиксаторов контейнера с пневматическим приводом
· Держатель для запасного колеса 
· Внутренняя и наружная направляющая для лыж контейнера
· Противооткатные упоры
· Задний защитный брус и боковая защита

	Условия оплаты и поставки

	
	
	

	Цена с НДС 22%:
По запросу. Звоните.
	Срок поставки:
20 рабочих дней
	Условия поставки:
Самовывоз

	50% аванс, 50% доплата по факту готовности к отгрузке
	
	Московская обл., г. Фрязино, Окружной пр-д, 9

	
	
	


Год выпуска по ЭПТС: 2026 г.


Гарантия:
12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега, но не более 24 месяцев с момента производства.

Дополнительные фотографии и характеристики данной модели смотрите на www.thnn.ru
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Тел. (495) 565-38-05 
e-mail: info@thnn.ru  
www.thnn.ru
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